16.Design PDA for input aabbbbc (L=a^nb^2n)



